**USANDO O CONTROLE REMOTO**

DIG. **1**

DIG. **911** (PASS 1) **(ENTER)**

DIG. **911** (PASS 2) **(ENTER)** – IRÁ APARECER A VERSÃO DO SOFTWARE

**MODO LOCAL OU REMOTO**

DIG.**(1)** E **(ENTER)** – IRA APARECER F01 NO UNITÁRIO

DIG**.(ENTER) –** IRA ENTRA NA FUNÇÃO

DIG.**(#) E (1)** PARA REMOTO **+ (ENTER) ou (2)** para local ou (3) remoto c/3 casa

DIG.**(ENTER)** – VOLTA F01 NO UNITÁRIO

**CONFIG. LADO 01 DA BOMBA**

DIG. (5) E (ENTER) – IRA APARECER F05 NI UNITÁRIO

DIG. (ENTER) – IRÁ ENTRAR NA FUNÇÃO

DIG. (#) E (NUM. DA POSIÇÃO DO LADO 01 DA BOMBA) + (ENTER)

DIG. (ENTER) – VOLTA F05 NO UNITÁRIO

**CONFIG. LADO 02 DA BOMBA**

DIG. (6) E (ENTER) – IRÁ APARECER F05 NO UNITÁRIO

DIG. (ENTER) – IRÁ ENTRAR NA FUNÇÃO

DIG. (#) E (NUM. DA POSIÇÃO DO LADO 02 DA BOMBA) + (ENTER)

DIG. (ENTER) – VOLTA F06 NO UNITÁRIO

**GRAVA E SAI**

DIG. (0) E (ENTER) – IRÁ APARECER F00 NO UNITÁRIO

DIG. (ENTER) – IRÁ ENTRAR NA FUNÇÃO

DIG. (#) E (3) PARA GRAVAR A CONFIGURAÇÃO + (ENTER)

DIG.(ENTER) – VOLTA F00 NO UNITÁRIO

**DESABILITAR CLOSED NA BOMBA**

1

911

ENTER

911

ENTER

CLEAR

23

ENTER

ENTER

#

0

ENTER

ENTER

0

ENTER

ENTER

#

3

ENTER

ENTER